題　組　八


近幾年來網際網路(Internet)的蓬勃發展，已使得使用人口普及到各個層面，連帶地，存取
資訊型態也面臨了革命性的異動。面對這樣充滿商機的環境，ISP(Internet Service 
Provider)業者、公司行號、政府機構、學校團體甚至個人都紛紛投入，不但存取資訊由文
字導向轉變成圖文語音並茂，提供的服務也由單純的資訊存取擴展到視訊會議、遠距教學以
及各式電子交易。本文即是針對有線電視數據機的原理、標準、產品市場概況以及未來發展
策略一一作說明。

就目前浮現出來的服務型態來看，有線電視數據機至少可應用於下列四個層面：

●網際網路存取：如電子郵件、檔案傳輸以及全球資訊網(WWW)。

●資訊服務：如線上購物、Internet Fax、網路銀行等。

●工作：如視訊會議。

●教育：如遠距教學。

首先有線電視數據機必須搭配有線電纜網路系統，我們來看看這套網路系統，並檢視有線電視數據機如何達成上述的資訊服務。有線電纜網路系統包含三個部分：

一、頭端：傳統有線電視系統的頭端部分只提供單向RF〈Radio Frequency〉模組，也就是
只能由頭端廣播類比訊號給用戶端，因此用戶端無法進行雙向的資訊存取。有線電纜網路系
統就是提供頭端與用戶端之間雙向傳輸的功能，並將數位資料經過調變〈Modulation〉之後
以類比訊號傳送。為了在此系統中提供雙向的資訊存取服務，頭端除了要配備光訊號接收器
以接收用戶端在上行〈由用戶端至頭端〉頻道傳遞的訊號，且根據用戶需求分配合理的頻寬
外，同時須具備解決碰撞的機制，並將相關控制資訊由下行〈頭端往用戶端〉頻道傳給用戶
端。此外，在頭端架設路由器與網際網路相連，及設置WWW快取伺服器，可以使用戶端透過
有線電視數據機進行網際網路存取，無需打電話播接，也無連線時間過長的顧忌。

二、網路：傳輸系統所採用的雙向HFC網路是指雙向混合式光纖同軸電纜〈Hybrid Fiber 
Coax：HFC〉。簡單來說，它的網路拓蹼呈樹狀分支，頭端位於根部、用戶端大部分分佈在
末端，而其上的放大器及光電轉換器都是雙向的，所以能支援雙向傳輸。採用這種傳輸系統
主要是因為上行頻道上的雜訊會累積，若以光纖做為長距離主軸，能減低雜訊的影響。

三、用戶端：再來看看用戶端設備，其中包含了有線電視數據機以及個人電腦。有線電視數
據機的傳輸速度，在下行頻道可高達30 Mbps〈64QAM〉，在上行方面亦可達到10 Mbps
〈QPSK〉。目前的設計以非對稱設計比較符合時宜，因為目前網際網路存取多半是下載的資
料量較大，而上行回傳資料通常只是一些控制指令或存取要求。不過對稱式的設計也有其市
場需求，例如視訊會議。在此情況下，與有線電視數據機相連的是一部電腦，採用的介面一
端是10 Base-T連接電腦，目前大部分的產品都採用IEEE 802.3 CSMA/CD協定，另一端是
HFC的同軸電纜，頭端的路由器負責將封包轉送到網際網路。